**Zapytanie ofertowe nr 1/2025**

**na sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej**

**Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w 2025 roku**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Nazwa: **Gmina Ozorków**

Adres: **Wigury 14**

**95-035 Ozorków**

reprezentowana przez Panią Aleksandrę Staniewską - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek od godz. 730 – 1530

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy pzp – wartość jest mniejsza niż 130 tys. zł.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 20 000 litrów do kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w 2025 roku.

2. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gęstość w temperaturze 150C | Nie wyższa niż 0,86g/ml |
| 2. | Temperatura zapłonu | Wyższa niż 560C |
| 3. | Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C | Nie wyższa niż 6mm/s |
| 4. | Zawartość siarki | Nie wyższa niż 0,20% |
| 5. | Zawartość wody | Nie większa niż 200mg/kg |
| 6. | Całkowita zawartość zanieczyszczeń | Nie większa niż 24 mg/kg |
| 7. | Wartość opałowa | Nie niższa niż 42,6 MJ/kg |
| 8. | Temperatura krzepnięcia | Nie wyższa niż – 200C |
| 9. | Temperatura mętnienia | 1OC |
| 10. | Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej | Max 0,3% (m/m) |
| 11. | Pozostałość po spopieleniu | Max 0,01% (m/m) |

Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania polskich norm oraz posiadać wszystkie wymagane w Polsce atesty.

3. Zamawiający posiada trzy zbiorniki na olej opałowy o pojemnościach 2,0 m3 każdy. Jednorazowa dostawa w ilości od 2.000 do 5.000 litrów. Szacuje się, że razem dostawa oleju opałowego w 2025 roku wyniesie około 20.000 litrów.

4. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego jest przewidywaną ilością szacunkową.

Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej.

5. Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2633).

6. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej lub e-mailem określającego wielkość i termin.

7. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 24 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1920, z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00.

8. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 25 m).

9. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.

11. Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu list wydany przez jego magazyn, zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.

12. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15 0 C.

13. Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:

* Cenę jednostkową brutto z dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego;
* Temperatura przy załadunku paliwa;
* Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;
* Ilość litrów oleju w temperaturze 15 0 C i jego gęstość w tej temperaturze.

14. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.

**III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  **od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.**

**IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty .

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez upoważnioną osobę.

2. Aktualną koncesję na obrót paliwami.

3. Odpis z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt IV.2 i IV.3 muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

4. Do porównania ofert należy podać cenę wg cennika hurtowego publikowanego na stronie internetowej danego producenta w dniu składania ofert, VAT – należny podatek od towarów i usług obowiązujący w dniu dostawy.

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej [**spsolcawielka@ug-ozorkow.pl**](mailto:spsolcawielka@ug-ozorkow.pl)

lub

- pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej, Solca Wielka 58, 95-035 Ozorków w zaklejonej kopercie z napisem *„Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej w 2025 roku”*

**do dnia 21 stycznia 2025 r. do godziny 12.00.**

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 stycznia 2025 r. ogodz. 12:15, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany pocztą elektroniczną na wskazany w ofercie adres mailowy do dnia 22 stycznia 2025 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. . Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:spsolca.bip.wikom.pl

**VI. OCENA OFERT**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z **najniższą ceną** i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.

2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

**VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**Cena brutto 1 litra oleju -100 %.**

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**VIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Wzór Umowy.